**Nahrávač Pass Aid**

Instrukce pro uživatele nahrávače pro led

* Vezměte šestihranný klíč (inbus) přiložený v balení nahrávače
* Vložte inbus do hlavy šestihranného šroubu
* Otáčejte klíčem po směru hodinových ručiček, dokud se nevyšroubují hroty natolik, aby se mohly dostatečně zapíchnout do ledu
* Stejný posup opakujte u zbylých dvou šroubů
* Opačně postupujte v případě zašroubování hrotů zpět